README

48TL200 QuickCheck


Zweck
-----
Mit 48TL200 QuickCheck kann der aktuelle Zustand einer Batterie des Typs
48TL200 ausgelesen werden.


Anwendung
----------
1. Batterie über USB mit dem Computer verbinden.
2. 48TL200 QuickCheck starten.
3. Den entsprechenden Serial-Port auswählen.
4. Auf "Identify" klicken.

Nach erfolgreicher Verbindung werden folgende Informationen angezeigt:
- Batteriedaten
- Status der 5 Batterie-Stränge


Statusanzeigen
--------------
Grün
  Strang aktiv und fehlerfrei.

Orange
  Eine Zelle defekt, Strang weiterhin aktiv.

Rot
  Zwei Zellen defekt, Strang deaktiviert.


Hinweis
-------
Falls keine Verbindung hergestellt werden kann:
- USB-Verbindung prüfen.
- Den richtigen Serial-Port auswählen.
- Anwendung gegebenenfalls neu starten.